	Typ

	KW

	KM

	Pojemnosc

	Produkowany w latach:

	Oznaczenie


	DX
	82

	112

	1,8

	08.83 - 07.92

	K-Jetronic


	EG
	81

	110

	1,6

	07.76 - 07.82

	 


	EM
	55

	75

	1,6

	08.79 - 07.84

	AUS, S


	EN
	57

	78

	1,7

	08.80 - 07.84

	J


	EW
	55

	75

	1,6

	08.83 - 07.91

	 


	EWA
	51

	70

	1,6

	08.83 -  07.87

	A


	EX
	66

	90

	1,8

	08.83 - 07.92

	 


	FR
	63

	85

	1,6

	08.75 - 07.84

	 


	GF
	44

	60

	1,3

	08.79 - 07.84

	 


	GH
	48

	65

	1,5

	08.79 - 12.81

	M240


	GT
	43

	58

	1,3

	08.83 - 07.84

	CH, S


	HK
	40

	54

	1,3

	08.83 - 07.84

	 


	HN
	55

	75

	1,6

	08.83 - 07.86

	CH, S


	JB
	51

	70

	1,5

	08.77 - 07.84

	 


	JH
	70

	95

	1,8

	08.83 - 07.92

	K-JETRONIC


	JJ
	82

	112

	1,8

	08.82 - 07.84

	CH, S


	KR
	102

	139

	1,8

	10.85 - 07.89

	16V, K-JETRONIC


	KT
	82

	112

	1,8

	08.83 - 07.87

	CH, S


	PL
	95

	129

	1,8

	01.86 - 07.89

	16V, KE-JETRONIC


	PL
	95

	129

	1,8

	08.89 - 07.92

	16V, KAT, KE-JETRONIC


	RE
	53

	72

	1,6

	04.86 - 07.90

	 



	


